# KAMAT PPWR – Kurzanleitung für die Versandabteilung

Stand 17.08.2026 · Grundlage: Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR) · EUR-Lex

## 1. Was muss aufs Paket? (Art. 12 PPWR)

Jeder Karton / jede Holzkiste / jede Palette braucht den passenden ID-Aufkleber (Identifikationsmerkmal + Erzeugerangaben):

    KAMAT GmbH & Co. KG · Salinger Feld 10 · 58454 Witten · info@kamat.de
    ID: KAMAT-K-08

## 2. Welcher Aufkleber für welchen Karton?

Karton | Maße (mm) | ID
--- | --- | ---
EBB7 | 240×170×60 | KAMAT-K-01
W209 | 180×160×150 | KAMAT-K-02
W201 (Logo) | 245×180×170 | KAMAT-K-03
W151-2 | 300×230×150 | KAMAT-K-04
W214 | 305×215×220 | KAMAT-K-05
W107H | 290×190×225 | KAMAT-K-06
W248 | 400×300×250 | KAMAT-K-07
W212H | 380×300×300 | KAMAT-K-08
W217H | 440×300×275 | KAMAT-K-09
W221H | 460×325×400 | KAMAT-K-10
10569 | 450×300×250 | KAMAT-K-11
10570 | 475×375×370 | KAMAT-K-12
W552-2 | 500×450×400 | KAMAT-K-13
W154 | 660×660×300 | KAMAT-K-14
EKZ140 | 700×200×200 | KAMAT-K-15
W804 | 800×600×800 | KAMAT-K-16
W906 | 1180×250×250 | KAMAT-K-17

## 3. Holzkisten / Paletten

Klasse | ID
--- | ---
Holzkiste Gr. 1–5 (Pumpen ≤18k) | KAMAT-I-01 … I-05
EWP-Palette + Stretch (Einweg) | KAMAT-P-01
EUR-Palette + Rahmen (Mehrweg) | KAMAT-P-02

## 4. Richtiger Ablauf

1. Karton wählen (wie bisher)
2. Teile verpacken (Folie+50B / Skin / Tüten)
3. Leerraum füllen (geschreddertes Papier, ≤ 50 % – Art. 24 PPWR)
4. Karton zukleben (50F)
5. Kamat-Klebeband außen (50S)
6. ID-Aufkleber aufbringen ← PPWR-Pflicht

Aufbewahrung der DoCs: 5 Jahre (Einwegverpackung) bzw. 10 Jahre (Mehrweg) nach dem letzten Inverkehrbringen (Art. 15 Abs. 3 PPWR).
Nicht vergessen: Kein Paket ohne Aufkleber raus (Art. 12 PPWR). Bei neuen Kartongrößen → neue ID, DoC ergänzen, Aufkleber drucken. Pumpen >18k / Seefracht → DoC des externen Verpackers anfordern (Art. 19 PPWR).